Описание режимов индикации и способа запуска режима тестирования БЭГ

1. Общие положения для всех моделей
   1. Время нажатия клавиши для инициации экстренного вызова – не менее 2 сек.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель  автомобиля | Режим тестирования | | Индицируемый режим | | | | | |
| Способ запуска режима тестирования | Способ подтверждения тестирования микрофона и динамика | Начался дозвон в режиме экстренного/  тестового вызова | Началась передача МНД | Подключился голосовой канал | Тестовый вызов невозможен | Запущен режим тестирования | Обнаружены ошибки |
| ВАЗ 4х4 (8450082753) [[1]](#footnote-1) | Для запуска режима тестирования необходимо:  – убедиться, что двигатель заглушен;  – перевести ключ в замке зажигания (ЗЗ) в положение «Зажигание включено» и подождать 1 минуту;  – трехкратное выключение-включение зажигания (какие интервалы?).  После 3-го включения зажигания (переключение ЗЗ № 6) СВЭОС переходит в режим тестирования, если двигатель не запускался во время выполнения процедуры входа. | Если тестирование микрофона и громкоговорителя прошло успешно, то необходимо произвести 2-кратное переключение клеммы 33 в течение не более 3 секунд.  Если же во время тестирования микрофона и громкоговорителя произошли какие-либо ошибки (не воспроизвелась  произнесенная фраза, воспроизвелась слишком тихо или с искажениями и т.п.), то после воспроизведения звуковой  подсказки «Введите результат проверки» никаких переключений 33 делать не нужно в течение 7 секунд. | Клавиша SOS мигает красным светом (какие интервалы?). | Клавиша SOS непрерывно светится красным светом | Клавиша SOS непрерывно светится красным светом | ? | ? | Клавиша SOS непрерывно светится красным светом |
| ВАЗ Гранта (8450101149) | Для запуска режима тестирования необходимо:  – убедиться, что двигатель заглушен;  – перевести ключ в замке зажигания (ЗЗ) в положение «Зажигание включено» и подождать 1 минуту;  – трехкратное выключение-включение зажигания (какие интервалы?).  После 3-го включения зажигания (переключение ЗЗ № 6) СВЭОС переходит в режим тестирования, если двигатель не запускался во время выполнения процедуры входа. | Если тестирование микрофона и громкоговорителя прошло успешно, то необходимо произвести 2-кратное переключение клеммы 33 в течение не более 3 секунд.  Если же во время тестирования микрофона и громкоговорителя произошли какие-либо ошибки (не воспроизвелась  произнесенная фраза, воспроизвелась слишком тихо или с искажениями и т.п.), то после воспроизведения звуковой  подсказки «Введите результат проверки» никаких переключений 33 делать не нужно в течение 7 секунд. | ?  Клавиша SOS мигает красным светом (какие интервалы?). | Клавиша SOS непрерывно светится красным светом | Клавиша SOS непрерывно светится красным светом | ? | ? | Индикатор «антенна» непрерывно светится |
| GM Нива Travel 8450085827 | Для запуска режима тестирования в ручном режиме необходимо:  • убедиться, что двигатель заглушен и зажигание выключено;  • включить зажигание и выждать не менее одной минуты;  • нажать и одновременно удерживать кнопки «SOS» 3 и «Сервис» 4 не менее двух секунд. | ? | ?  медленное мигание индикатора SOS (какие интервалы?). | быстрое мигание индикатора SOS (какие интервалы?). | индикатор SOS медленно мигает (какие интервалы?). | индикатор SOS непрерывно светится или не светится | мигание индикатора SOS  с частотой 2 раза в секунду | Клавиша SOS непрерывно светится красным светом |
| ВАЗ Ларгус ф.2 8450092491 | ? | ? | Индикатор SOS мигает красным светом (какие интервалы?). | Индикатор SOS мигает красным светом (какие интервалы?). | Горит индикатор SOS | ? | Индикатор SOS мигает красным светом (какие интервалы?). | Горит индикатор SOS |
| ВАЗ Веста ф.2 8450042687 | ? | ? | Индикатор SOS мигает красным светом (какие интервалы?). | Индикатор SOS мигает красным светом (какие интервалы?). | Горит индикатор SOS | ? | Индикатор SOS мигает красным светом (какие интервалы?). | Горит индикатор SOS |
| ГАЗ  18.3879600-70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| КАМАЗ  1824.3879000-70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| УАЗ  18.3879600-75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |

1. В БЭГе отсутствует аудиоподсказка «Введите результат проверки», необходимая для озвучивания фазы подтверждения проверки теста микрофона и динамика [↑](#footnote-ref-1)